 

**Габаритные размеры магнитного сепаратора типа Х43-4.. (с правым приводом) российского производства.**

Примечания: 1) буквами **a,b,c,d** указаны варианты исполнения; 2) **I**-вход, **II**-выход, 3) **\***-2 отверстия; 4) сепаратор с левым исполнением привода имеет аналогичные размеры.

Масса сепараторов: Х43-43 =20 кг; Х43-44=25 кг; Х43-45=40 кг.